Klassifizierung
Rauchschutz
	RS1 nach DIN 18095
	
Schallschutz
	Rw >= 32dB nach DIN 4109
	
Klimaklasse
	KK3 (Prüfklima c nach DIN EN 1121)
	
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt
	RD 40, Rauchschutztür nach DIN 18095, Kartonverpackt
	
Beanspruchungsgruppe
	Klasse S (RAL MEB-S)
	
SmartDOOR- System
	Premium - KIWI Zutrittskontrollsystem mit motorischer Mehrfachverriegelung
	
Konnektivität
	KIWI Gateway verbindet Sensor mit KIWI Infrastruktur, ca. 1 Gateway pro 10 WE erforderlich
	
Bedingungen
	Voraussetzung für den Abschluss des Kaufvertrags der SmartDOOR ist das Vorhandensein eines gültigen KIWI Betreibervertrages (kiwi.ki/betreibervertrag)
	
Sensor
	KIWI SmartDOOR Sensor, werkseitig im Türblatt montiert
	
Stromversorgung
	Netzteil in der Zarge, Stößelkontakt überträgt den Strom zum Schloss und Sensor
	
Öffnungsmedium
	App (Smartphone), KIWI Transponder, Schlüssel
	
TB-Maße gefälzt (bxh)
	610 - 1235 x 1985 - 2235
	
Kürzbarkeit
	20mm
	
Dicke
	ca.39,5mm
	
Flächengewicht
	ca. 24,0 kg/m²
	
Innenlage
	Vollspanplatte VS
	
Rahmen
	Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator
	
Absperrung
	HDF- Platte
	
Falz
	gefälzt (3-seitig 13x25,5)
	
Kantenprofil
	Eckig E
Rund R
kleine Rundkante KR
	
Bodendichtung
	absenkbare Bodendichtung
	
Schloss
	Mehrfachverriegelung als Motorschloss mit Schwenkriegeln, kabelgebunden (9/65/72)
	
Schließzylinder
	alle Profilzylinder nach DIN 18252 / EN1303 mit FZG-Freilauffunktion (bauseits)
	
Bänder
	3-teiliges Einbohrband mit verstärktem Zapfen, vernickelt
	
Drückergarnitur
	Garant- Schutzbeschlag (Drücker - Drücker), Innenseite U-Form
	
Türschließer
	Türschließer mit Gleitschiene
Innentürschließer
	
Kennzeichnung
	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
	
Oberflächenart TB
	Lack
G-TEC®
Weiß Grundiert
CPL
Dekor
Schichtstoff 0,8
Linoleum (kein FSC/PEFC)
	
Konstruktionsmerkmale Zarge:
Zarge
	Holzzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen
	
Verstellbereich Zierbekleidung
	Zierbekleidung mit Wandstärkenausgleich -10 bis +10 mm
	
Schließblech
	Winkelschließblech, verstärkt, silberfarben
	
Bandaufnahme
	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
	
Bandrahmenteil
	Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt
	
Kantenform
	Eckig E
Rund R
Profil P
kleine Rundkante KR
	
Oberflächenart Zarge
	Lack
G-TEC®
Weiß Grundiert
CPL
Dekor
Schichtstoff
	
Herstellernachweis
GARANT Türen und Zargen GmbH
OT Ichtershausen
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
99334 Amt Wachsenburg
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0
service@garant.de 
 www.garant.de