Klassifizierung
Schallschutz
	Rw >= 37dB nach DIN 4109
	
Klimaklasse
	KK2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121)
	
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
	
FSC®
	FSC® MIX TUVDC-COC 100677 (massive Blockrahmen je nach Holzart)
	
Garant-Produktsortiment:
Profiltüren RIVA, Como, Parma, Milano
	nicht möglich
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt
	Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt
	
Beanspruchungsgruppe
	Klasse S (RAL MEB-S)
	
TB-Maße stumpf (bxh)
	584 - 1209 x 1722 - 2222
	
Kürzbarkeit
	20mm
	
Dicke
	ca.40,0mm
	
Flächengewicht
	ca. 26,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)
	
Innenlage
	Vollspaneinlage VS3
	
Rahmen
	MDF-Rahmen mit aufrechtem Stabilisator
	
Absperrung
	HDF- Platte 3mm
	
Falz
	stumpf
	
Kantenprofil
	Eckig E
Premiumkante PK2
	
Falzkante
	mit Kantenbeschichtung
	
Bodendichtung
	absenkbare Bodendichtung
	
Schloss
	PZ-Schloss nach DIN 18251 (8/55/72)
	
Bänder
	Fräsung für verdeckt liegende Bänder
	
Kennzeichnung
	gemäß Prüfzeugnis, Typenschild im Falz auf der Bandseite
	
Lichtausschnitt
	LA
LA2
LA3
LA4 S/M/B
LA5 S/M/B
LA6
LA10
LA11
LA 12
LA13
	
Glas Türblatt
	VSG 10mm mit SC Folie
	
Glasdesign
	siehe Lichtausschnittgläser
	
Leiste
	G34 eckiger LA
G28 Bullauge
	
Oberflächenart TB
	Lack
G-TEC®
Hafa Grundiert
CPL
Dekor
Schichtstoff 0,8
Linoleum (kein FSC/PEFC)
	
Konstruktionsmerkmale Zarge:
Zarge
	Blockrahmenn mit 1 Seitenteil mit Kämpfer für 1-flügelige Türen
	
Windfang
	mit passenden Glasleisten
	
Glas Zarge
	VSG 8mm mit SC-Folie
	
Kämpfer
	Querschnitt 90 x 75
	
Verstellbereich Zierbekleidung
	ohne
	
Schließblech
	Verstellbares Lappenschließblech
	
Bandaufnahme
	Fräsung für verdecktliegende Bänder
	
Bandrahmenteil
	verdeckte Bänder, lose beigelegt
	
Kantenform
	Rund R
	
Oberflächenart Zarge
	Lack
Linoleum (2 Sichtseiten, seitlich geölt - kein FSC/PEFC)
	
Herstellernachweis
GARANT Türen und Zargen GmbH
OT Ichtershausen
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
99334 Amt Wachsenburg
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0
service@garant.de 
 www.garant.de