Klassifizierung
Schallschutz:
	Rw >= 42dB nach DIN 4109
	
Klimaklasse:
	KK2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (optional KK3 möglich)
	
Wärmedämmung:
	U-Wert ca. 2,20 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3 mit Alu-Deck)
	
PEFC:
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
	
Garant-Produktsortiment
Normelemente:
	TB-glatt
	
Designtüren Aura, Corona:
	A800
C700
C800
	
Profiltüren RIVA, Como, Parma, Milano:
	RI1-12
CK1
C2
CK2
CK3
CK4
PF1-5
M1
M2
M2/1
M3
M3/1
M3/2
	
Stiltüren:
	AM1
AM2
AM3
AM4
AM5
AS2
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt:
	Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt
	
Beanspruchungsgruppe:
	Klasse S (RAL MEB-S)
	
TB-Maße gefälzt (bxh):
	610 - 1235 x 1735 - 2235
	
Kürzbarkeit:
	20mm
	
Dicke:
	ca.46,0mm
	
Flächengewicht:
	ca. 35,0 kg/m²
	
Innenlage:
	Spezialmittellage SD
	
Rahmen:
	MDF-Rahmen mit aufrechtem Stabilisator
	
Absperrung:
	HDF- Platte 2x3mm
	
Falz:
	gefälzt (3-seitig 13x25,5) mit Türfalzdichtung
	
Kantenprofil:
	Eckig E
Rund R
kleine Rundkante KR
Premiumkante PK2
	
Falzkante:
	mit Kantenbeschichtung
	
Bodendichtung:
	absenkbare Bodendichtung Schall-Ex-L
	
Schloss:
	PZ-Schloss nach DIN 18251 (8/55/72)
	
Bänder:
	3-teiliges Einbohrband, vernickelt
	
Kennzeichnung:
	gemäß Prüfzeugnis, Typenschild im Falz auf der Bandseite
	
Lichtausschnitt:
	nicht möglich
	
Oberflächenart TB:
	Lack
G-TEC®
Hafa Grundiert
CPL
Dekor
Schichtstoff 0,8
Linoleum (kein FSC/PEFC)
	
Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge:
	Stahlzarge mit Oberblende mit Kämpfer für 1-flügelige Türen
	
Abmessungen:
	Gesamthöhe bis 2700 mm
	
Material:
	Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm
	
Kämpfer:
	2-teilig, 30x60, Materialstärke 1,5mm
	
Eckverbindung:
	Eckverbindung verschweißt
	
Verstellbereich Zierbekleidung:
	ohne
	
Schließblech:
	Stanzung Stahlzarge
	
Bandaufnahme:
	Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung
	
Bandrahmenteil:
	Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt
	
Dichtung:
	lose beigelegtes elastisches Dichtungsprofil
	
Kantenform:
	Rund R
	
Wandstärke:
	Empfehlung: >=80mm
	
Oberflächenart Zarge:
	grundiert
	
Herstellernachweis
GARANT Türen und Zargen GmbH
OT Ichtershausen
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
99334 Amt Wachsenburg
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0
service@garant.de 
 www.garant.de