Klassifizierung
Schallschutz
	Rw >= 37dB nach DIN 4109
	
Klimaklasse
	KK2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (optional KK3 möglich)
	
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
	
Garant-Produktsortiment:
Profiltüren RIVA, Como, Parma, Milano
	RI1-12
CK1
C2
CK2
CK3
CK4
PF1-5
M1
M2
M2/1
M3
M3/1
M3/2
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt
	Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt
	
TB-Maße stumpf (bxh)
	584 - 1209 x 1722 - 2222
	
Kürzbarkeit
	20mm
	
Dicke
	ca.46,0mm
	
Flächengewicht
	ca. 32,0 kg/m²
	
Innenlage
	Vollspaneinlage VS3
	
Rahmen
	MDF-Rahmen mit aufrechtem Stabilisator
	
Absperrung
	HDF- Platte 2x3mm
	
Falz
	stumpf, mittig mit Gegenfalz und Türfalzdichtung
	
Kantenprofil
	Eckig E
Premiumkante PK2
	
Falzkante
	mit Kantenbeschichtung
	
Bodendichtung
	absenkbare Bodendichtung
	
Schloss
	PZ-Schloss nach DIN 18251 (8/55/72)
	
Schließblech Standflügel
	Schließblech im Standflügel
	
Bänder
	Fräsung für verdeckt liegende Bänder
	
Drückergarnitur
	ohne
	
Türschließer
	ohne
	
Kennzeichnung
	gemäß Prüfzeugnis, Typenschild im Falz auf der Bandseite
	
Lichtausschnitt
	nicht möglich
	
Oberflächenart TB
	Lack
G-TEC®
Hafa Grundiert
CPL
Dekor
Schichtstoff 0,8
Linoleum (kein FSC/PEFC)
	
Konstruktionsmerkmale Zarge:
Zarge
	Stahlzarge mit Oberblende mit Kämpfer für 2-flügelige Türen
	
Kämpfer
	2-teilig, 30x60, Materialstärke 1,5mm
	
Verstellbereich Zierbekleidung
	ohne
	
Schließblech
	ohne
	
Bandaufnahme
	Bandaufnahmen für verdecktliegende Bänder
	
Bandrahmenteil
	verdeckte Bänder, lose beigelegt
	
Kantenform
	Rund R
	
Oberflächenart Zarge
	grundiert
	
Herstellernachweis
GARANT Türen und Zargen GmbH
OT Ichtershausen
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
99334 Amt Wachsenburg
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0
service@garant.de 
 www.garant.de