Garant-Produkt:
Programm
	Programm: DESIGNTÜR - BLACKLINE - BL6-SF
	
Beschreibung
	Türblatt "BLACKLINE" mit "V-Fuge" - Fuge schwarz
	
Türblattvarianten
	Drehflügeltür
Schiebetür Line
Schiebetür Line mit Inlay
Schiebetür Limatic
Schiebetür Basic
	
Zargenvarianten
	Holzzarge
Blendrahmen
Blockrahmen
Stahlzarge
	
Klassifizierung:
Klimaklasse
	KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
	
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
	
Mögliche Funktionen:
Klimaklasse
	Klimaklasse 1
Klimaklasse 2
Klimaklasse 3
	
Feuerschutz
	ohne
Feuerschutz T30-1
Feuerschutz T30-2
	
Rauchschutz
	ohne
Rauchschutz RS1
Rauchschutz RS2
	
Einbruchschutz
	ohne
Einbruchschutz RC2
Einbruchschutz RC3
	
Schallschutz
	ohne
SK1 (Rw=32dB)
SK2 (Rw=37dB)
SK3 (Rw=42dB)
SK4 (Rw=47dB)
	
Wärmeschutz
	U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K
	
Strahlenschutz
	ohne
	
Feuchtraum
	ohne
	
Nassraum
	ohne
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt:
Türblatt
	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
	
Beanspruchungsgruppe
	Klasse M
	
TB-Maße gefälzt (BxH)
	610, 735, 860, 985  x  1985, 2110 (min.610x1860 / max.985x2110)
	
TB-Maße stumpf (BxH)
	584, 709, 834, 959  x  1972, 2097 (min.584x1847 / max.959x2097)
	
2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)
	1235, 1485, 1735, 1985  x  1985, 2110 (min.1235x1860 / max.1985x2110)
	
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)
	1209, 1459, 1709, 1959  x  1972, 2097 (min.1209x1847 / max.1972x2097)
	
Kürzbarkeit
	RS 50mm
VS 50mm
RC mit/ohne Bodendichtung 15mm
mit Bodendichtung 20mm
	
Dicke
	ca.40mm
	
Flächengewicht
	RS ca. 15,5 kg/m²
VS ca. 20,0 kg/m²
	
Innenlage
	Röhrenspanplatte RS
Vollspanplatte VS
	
Rahmen
	MDF-Rahmen, unten 2-fach
	
Absperrung
	HDF- Platte 3mm (schwarz)
	
Falz
	gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101
stumpf
	
Kantenprofil
	kleine Rundkante
Stumpf
Premiumkante PK2
	
Kantenbeschichtung
	mit Kantenbeschichtung
	
Schloss
	BB-Schloss
WC-Schloss
PZ-Schloss
	
Bänder
	2-teiliges Einbohrband (gefälzt)
verdeckt liegendes Band (stumpf)
	
Oberflächenart
	G-TEC
	
Oberfläche G-TEC®
	G-TEC® Weiss Matt 9016
G-TEC® Staubgrau Matt 7037
G-TEC® LIVESIMPLE Matt CN08
G-TEC® FEELJADE Matt CN05
	
Konstruktionsmerkmale Zarge:
Zarge
	passende Zarge aus Holz oder Stahl
	
Holzzarge
	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
	
Blendrahmen
	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
	
Blockrahmen
	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
	
Stahlzarge
	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil
	
Herstellernachweis
GARANT Türen und Zargen GmbH
OT Ichtershausen
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
99334 Amt Wachsenburg
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0
service@garant.de 
 www.garant.de