Klassifizierung
Feuerschutz
	T30 nach DIN 4102-5 / AbZ Z-6.20-2095
	
Klimaklasse
	KK2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (optional KK3 möglich)
	
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
	
FSC®
	FSC® MIX TUVDC-COC 100677 (massive Blockrahmen je nach Holzart)
	
Garant-Produktsortiment:
Profiltüren RIVA, Como, Parma, Milano
	RI1-12
PF1-5
M1
M2
M2/1
M3
M3/1
M3/2
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt
	Feuerschutztür T30 nach DIN 4102-5, Kartonverpackt
	
Beanspruchungsgruppe
	Klasse E (RAL MEB-E)
	
DTB-Maße gefälzt (bxh)
	1360 - 2485 x 1735 - 2235
	
Kürzbarkeit
	nicht kürzbar
	
Dicke
	ca.45,0mm
	
Flächengewicht
	ca. 32,0 kg/m²
	
Innenlage
	Vollspanplatte FPY 38mm
	
Rahmen
	Massivholzrahmen mit 3-seitigem Brandschutzstreifen
	
Absperrung
	HDF- Platte 3mm
	
Falz
	gefälzt (3-seitig 13x30,5), mittig mit Gegenfalz und Schlagleiste
	
Kantenprofil
	Eckig E
Rund R
kleine Rundkante KR
Premiumkante PK2
	
Falzkante
	mit Kantenbeschichtung
	
Schloss
	PZ-Schloss nach DIN 18250 (9/65/72)
	
Schließblech Standflügel
	Spezial-Schließblech im Standflügel
	
Bänder
	Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
	
Drückergarnitur
	nach DIN 18273 Kunststoff schwarz, lose beigelegt
	
Türschließer
	nach DIN EN 1154 mit Gleitschiene und mechanischer Schließfolgeregelung, lose beigelegt
	
Kennzeichnung
	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
	
Oberflächenart TB
	Lack
G-TEC®
Hafa Grundiert
CPL
Dekor
Schichtstoff 0,8
Linoleum (kein FSC/PEFC)
	
Konstruktionsmerkmale Zarge:
Zarge
	Blockrahmen sturzhoch für 2-flügelige Türen
	
Schließblech
	Flachschließblech für Obenverriegelung
	
Bandaufnahme
	Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung
	
Kantenform
	Rund R
	
Oberflächenart Zarge
	Lack
G-TEC®
CPL
Linoleum (2 Sichtseiten, seitlich geölt - kein FSC/PEFC)
	
Herstellernachweis
GARANT Türen und Zargen GmbH
OT Ichtershausen
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
99334 Amt Wachsenburg
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0
service@garant.de 
 www.garant.de