Klassifizierung
Feuerschutz
	T30 nach DIN 4102-5 / AbZ Z-6.20-2095
	
Rauchschutz
	RS1 nach DIN 18095
	
Schallschutz
	Rw >= 32dB nach DIN 4109
	
Klimaklasse
	KK2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (optional KK3 möglich)
	
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
	
Garant-Produktsortiment:
Profiltüren RIVA, Como, Parma, Milano
	nicht möglich
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt
	Feuerschutztür T30 nach DIN 4102-5, Kartonverpackt
	
Beanspruchungsgruppe
	Klasse E (RAL MEB-E)
	
DTB-Maße stumpf (bxh)
	1334 - 2459 - 1722 - 2222
	
Kürzbarkeit
	nicht kürzbar
	
Dicke
	ca.45,0mm
	
Flächengewicht
	ca. 37,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)
	
Innenlage
	Vollspanplatte FPY 38mm
	
Rahmen
	Massivholzrahmen mit 3-seitigem Brandschutzstreifen
	
Absperrung
	HDF- Platte 3mm
	
Falz
	stumpf, mittig mit Gegenfalz und Schlagleiste
	
Kantenprofil
	Eckig E
Premiumkante PK2
	
Falzkante
	mit Kantenbeschichtung
	
Bodendichtung
	absenkbare Bodendichtung Schall-Ex-L
	
Schloss
	PZ-Schloss nach DIN 18250 (9/65/72), Standflügel mit Falztreibriegelschloss
	
Schließblech Standflügel
	Spezial-Schließblech im Standflügel
	
Bänder
	Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
	
Drückergarnitur
	nach DIN 18273 Kunststoff schwarz, lose beigelegt
	
Türschließer
	nach DIN EN 1154 mit Gleitschiene und mechanischer Schließfolgeregelung, lose beigelegt
	
Kennzeichnung
	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
	
Lichtausschnitt
	LA
LA6
SLA
	
Glas Türblatt
	Promaglas 30 Typ 1 (ohne UV-Schutz)
Promaglas 30 Typ 5(UV-Schutz 1-seitig)
	
Glasdesign
	Klar
Chinchilla
Mattfolie Opal
	
Leiste
	Leiste Typ G33 (fertig montiert)
	
Oberflächenart TB
	Lack
G-TEC®
Hafa Grundiert
CPL
Dekor
Schichtstoff 0,8
Linoleum (kein FSC/PEFC)
	
Konstruktionsmerkmale Zarge:
Zarge
	Türzarge mit Oberlicht für 2-flügelige Türen
	
Oberlicht
	mit passenden Glasleisten
	
Glas Zarge
	Promaglas 30 Typ 1 (ohne UV-Schutz)
Promaglas 30 Typ 5(UV-Schutz 1-seitig)
	
Kämpfer
	Kern aus Massivholz, Querschnitt 90 x 75
	
Verstellbereich Zierbekleidung
	Zierbekleidung mit Wandstärkenausgleich -5 bis +15 mm
	
Schließblech
	Flachschließblech für Obenverriegelung
	
Bandaufnahme
	Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung
	
Kantenform
	Eckig E
Rund R
kleine Rundkante KR
	
Oberflächenart Zarge
	Lack
	
Herstellernachweis
GARANT Türen und Zargen GmbH
OT Ichtershausen
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
99334 Amt Wachsenburg
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0
service@garant.de 
 www.garant.de