Klassifizierung
Rauchschutz
	RS1 nach DIN 18095
	
Klimaklasse
	KK2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121)
	
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
	
Garant-Produktsortiment:
Profiltüren RIVA, Como, Parma, Milano
	nicht möglich
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt
	Rauchschutztür RS1 nach DIN 18095, Kartonverpackt
	
Beanspruchungsgruppe
	Klasse S (RAL MEB-S)
	
TB-Maße gefälzt (bxh)
	610 - 1235 x 1735 - 2235
	
Kürzbarkeit
	20mm
	
Dicke
	ca.39,5mm
	
Flächengewicht
	ca. 21,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)
	
Innenlage
	Vollspaneinlage VS1
	
Rahmen
	Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator
	
Absperrung
	HDF- Platte 3mm
	
Falz
	gefälzt (3-seitig 13x25,5)
	
Kantenprofil
	Eckig E
Rund R
kleine Rundkante KR
Premiumkante PK2
	
Falzkante
	mit Kantenbeschichtung
	
Bodendichtung
	absenkbare Bodendichtung Schall-Ex-L
	
Schloss
	PZ-Schloss nach DIN 18250 (9/65/72)
	
Bänder
	Einbohrband, vernickelt
	
Drückergarnitur
	nach DIN 18273 Kunststoff schwarz, lose beigelegt
	
Türschließer
	Türschließer mit Scherengestänge, nach DIN EN 1154, lose beigelegt
Türschließer mit Gleitschiene, nach DIN EN 1154, lose beigelegt
Innentürschließer, nach DIN EN 1154, im Türblatt eingebaut
	
Kennzeichnung
	gemäß Prüfzeugnis, Typenschild im Falz auf der Bandseite
	
Lichtausschnitt
	LA
LA2
LA3
LA4 S/M/B
LA5 S/M/B
LA6
LA10
LA11
LA 12
LA13
	
Glas Türblatt
	ESG 6mm Klarglas
	
Glasdesign
	verschiedene Ornament- und Designgläser auf Anfrage
	
Leiste
	G34 eckiger LA
G28 Bullauge
	
Oberblende
	Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz
	
Oberflächenart TB
	Lack
G-TEC®
Hafa Grundiert
CPL
Dekor
Schichtstoff 0,8
Linoleum (kein FSC/PEFC)
	
Konstruktionsmerkmale Zarge:
Zarge
	Türzarge mit Oberblende ohne Kämpfer für 1-flügelige Türen
	
Verstellbereich Zierbekleidung
	Zierbekleidung mit Wandstärkenausgleich -5 bis +15 mm
	
Bandaufnahme
	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
	
Bandrahmenteil
	Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt
	
Kantenform
	Eckig E
Rund R
Profil P
kleine Rundkante KR
	
Oberflächenart Zarge
	Lack
G-TEC®
weiß Grundiert
CPL
Schichtstoff
	
Herstellernachweis
GARANT Türen und Zargen GmbH
OT Ichtershausen
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
99334 Amt Wachsenburg
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0
service@garant.de 
 www.garant.de