Klassifizierung
Rauchschutz
	RS1 nach DIN 18095
	
Schallschutz
	Rw >= 42dB nach DIN 4109
	
Klimaklasse
	KK2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (optional KK3 möglich)
	
Wärmedämmung
	U-Wert ca. 2,20 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3 mit Alu-Deck)
	
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
	
FSC®
	FSC® MIX TUVDC-COC 100677 (massive Blockrahmen je nach Holzart)
	
Garant-Produktsortiment:
Profiltüren RIVA, Como, Parma, Milano
	RI1-12
CK1
C2
CK2
CK3
CK4
PF1-5
M1
M2
M2/1
M3
M3/1
M3/2
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt
	Rauchschutztür RS1 nach DIN 18095, Kartonverpackt
	
Beanspruchungsgruppe
	Klasse S (RAL MEB-S)
	
TB-Maße gefälzt (bxh)
	610 - 1235 x 1735 - 2235
	
Kürzbarkeit
	20mm
	
Dicke
	ca.46,0mm
	
Flächengewicht
	ca. 35,0 kg/m²
	
Innenlage
	Spezialmittellage SD
	
Rahmen
	Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator
	
Absperrung
	HDF- Platte 2x3mm
	
Falz
	gefälzt (3-seitig 13x25,5) mit Türfalzdichtung
	
Kantenprofil
	Eckig E
Rund R
kleine Rundkante KR
Premiumkante PK2
	
Falzkante
	mit Kantenbeschichtung
	
Bodendichtung
	absenkbare Bodendichtung Schall-Ex-L
	
Schloss
	PZ-Schloss nach DIN 18250 (9/65/72)
	
Bänder
	Einbohrband, vernickelt
	
Drückergarnitur
	nach DIN 18273 Kunststoff schwarz, lose beigelegt
	
Türschließer
	Türschließer mit Scherengestänge, nach DIN EN 1154, lose beigelegt
Türschließer mit Gleitschiene, nach DIN EN 1154, lose beigelegt
Innentürschließer, nach DIN EN 1154, im Türblatt eingebaut
	
Kennzeichnung
	gemäß Prüfzeugnis, Typenschild im Falz auf der Bandseite
	
Lichtausschnitt
	nicht möglich
	
Oberflächenart TB
	Lack
G-TEC®
Hafa Grundiert
CPL
Dekor
Schichtstoff 0,8
Linoleum (kein FSC/PEFC)
	
Konstruktionsmerkmale Zarge:
Zarge
	Blockrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen
	
Schließblech
	Standard, 6-fach verschraubt, silberfarben
	
Bandaufnahme
	Klemmblock für Blend- und Blockrahmen
	
Bandrahmenteil
	Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Blend- und Blockrahmen, vernickelt
	
Kantenform
	Rund R
	
Oberflächenart Zarge
	Lack
G-TEC®
CPL
Linoleum (2 Sichtseiten, seitlich geölt - kein FSC/PEFC)
	
Herstellernachweis
GARANT Türen und Zargen GmbH
OT Ichtershausen
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
99334 Amt Wachsenburg
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0
service@garant.de 
 www.garant.de