Klassifizierung
Einbruchhemmung
	RC3 nach DIN EN 1627
	
Schallschutz
	Rw >= 42dB nach DIN 4109
	
Klimaklasse
	KK2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121)
	
Wärmedämmung
	U-Wert ca. 1,60 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3 mit Alu-Deck)
	
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
	
Garant-Produktsortiment:
Profiltüren RIVA, Como, Parma, Milano
	RI1-12
PF1-5
M1
M2
M2/1
M3
M3/1
M3/2
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt
	Einbruchschutztür RC3 nach DIN EN 1627, Kartonverpackt
	
Beanspruchungsgruppe
	Klasse E (RAL MEB-E)
	
TB-Maße stumpf (bxh)
	584 - 1209 x 1722 - 2222
	
Kürzbarkeit
	15mm
	
Dicke
	ca.65,0mm
	
Flächengewicht
	ca. 33,0 kg/m²
	
Innenlage
	Spezialmittellage VRS
	
Rahmen
	Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator
	
Absperrung
	HDF- Platte ca.5,0mm
	
Falz
	stumpf mit Zusatzfalz 25,5 x 15
	
Kantenprofil
	Eckig E
Premiumkante PK2
	
Falzkante
	mit Kantenbeschichtung
	
Bodendichtung
	absenkbare Bodendichtung Schall-Ex-L
	
Schloss
	Mehrfachverriegelung mit 2 Schwenkriegeln (PZ) (8/65/72), 9-fach verschraubt
	
Bänder
	Simons VX7729/160 WK TZ
	
Drückergarnitur
	ohne
	
Türschließer
	ohne
	
Kennzeichnung
	gemäß Prüfzeugnis, Typenschild im Falz auf der Bandseite
	
Lichtausschnitt
	nicht möglich
	
Oberflächenart TB
	Lack
G-TEC®
Hafa Grundiert
CPL
Dekor
Schichtstoff 0,8
Linoleum (kein FSC/PEFC)
	
Konstruktionsmerkmale Zarge:
Zarge
	Stahlzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen
	
Schließblech
	Verstärkte Stanzung Stahlzarge
	
Bandaufnahme
	Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung
	
Kantenform
	Rund R
	
Oberflächenart Zarge
	grundiert
	
Herstellernachweis
GARANT Türen und Zargen GmbH
OT Ichtershausen
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
99334 Amt Wachsenburg
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0
service@garant.de 
 www.garant.de