Klassifizierung
Nassraum
	Typ NT nach RAL RG 426 Teil III
	
Klimaklasse
	KK3 (Prüfklima c nach DIN EN 1121)
	
Garant-Produktsortiment:
Profiltüren RIVA, Como, Parma
	nicht möglich
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt
	Nassraumtür, Kartonverpackt
	
TB-Maße stumpf (bxh)
	584 - 1209 x 1722 - 2222
	
Kürzbarkeit
	10mm
	
Dicke
	ca.42,0mm
	
Flächengewicht
	ca. 16,0 kg/m²
	
Innenlage
	Kunststoffwabeeinlage
	
Rahmen
	Kunststoffrahmen
	
Absperrung
	2,0mm HPL
	
Falz
	stumpf
	
Kantenprofil
	Eckig E
	
Falzkante
	mit Kunststoffeinleimer
	
Schloss
	PZ-Schlossfräsung nach DIN 18251 (8/55/72)
	
Bänder
	Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
	
Drückergarnitur
	ohne
	
Türschließer
	ohne
	
Kennzeichnung
	gemäß Prüfzeugnis, Typenschild im Falz auf der Bandseite
	
Lichtausschnitt
	LA
	
Glas Türblatt
	ohne
	
Leiste
	Kunststoffklippleiste
	
Oberblende
	nicht möglich
	
Oberflächenart TB
	Schichtstoff 2,0mm
	
Konstruktionsmerkmale Zarge:
Zarge
	Stahlzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen
	
Schließblech
	Stanzung Stahlzarge
	
Bandaufnahme
	Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung
	
Kantenform
	Rund R
	
Oberflächenart Zarge
	grundiert
	
Herstellernachweis
GARANT Türen und Zargen GmbH
OT Ichtershausen
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
99334 Amt Wachsenburg
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0
service@garant.de 
 www.garant.de