Garant-Produkt:
Programm
	Programm: DESIGNTÜR NDT - Typ CORONA C730
	
Beschreibung
	Türblatt mit Lisenen (Edelstahl-Optik oder schwarz)
	
Türblattvarianten
	Drehflügeltür
Schiebetür Line
Schiebetür Line mit Inlay
Schiebetür Limatic
Schiebetür Basic
	
Zargenvarianten
	Holzzarge
Blendrahmen
Blockrahmen
Stahlzarge
	
Klassifizierung:
Klimaklasse
	KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
	
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
	
Mögliche Funktionen:
Klimaklasse
	Klimaklasse 1
Klimaklasse 2
Klimaklasse 3
	
Feuerschutz
	ohne
Feuerschutz T30-1
Feuerschutz T30-2
	
Rauchschutz
	ohne
Rauchschutz RS1
Rauchschutz RS2
	
Einbruchschutz
	ohne
Einbruchschutz RC2
Einbruchschutz RC3
	
Schallschutz
	ohne
SK1 (Rw=32dB)
SK2 (Rw=37dB)
SK3 (Rw=42dB)
SK4 (Rw=47dB)
	
Wärmeschutz
	U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K
	
Strahlenschutz
	ohne
Blei-1
Blei-2
	
Feuchtraum
	ohne
	
Nassraum
	ohne
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt:
Türblatt
	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
	
Beanspruchungsgruppe
	Klasse M
	
TB-Maße gefälzt (BxH)
	610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235
	
TB-Maße stumpf (BxH)
	584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222
	
2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)
	1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235
	
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)
	1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222
	
Kürzbarkeit
	RS 50mm
VS 50mm
RC mit/ohne Bodendichtung 15mm
mit Bodendichtung 20mm
	
Dicke
	ca.40mm
	
Flächengewicht
	RS ca. 15,5 kg/m²
VS ca. 20,0 kg/m²
	
Innenlage
	Röhrenspanplatte RS
Vollspanplatte VS
	
Rahmen
	MDF-Rahmen, unten 2-fach
	
Absperrung
	HDF- Platte 3mm
	
Falz
	gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101
stumpf
	
Kantenprofil
	Rund
Stumpf
	
Kantenbeschichtung
	mit Kantenbeschichtung
	
Schloss
	BB-Schloss
WC-Schloss
PZ-Schloss
	
Bänder
	2-teiliges Einbohrband (gefälzt)
verdeckt liegendes Band (stumpf)
	
Oberflächenart
	CPL
	
Oberfläche CePaL
	CePaL Authentic Achat DA
CePaL Authentic Perl DA
CePaL Authentic Risseiche DA
CePaL Authentic Asteiche DA
CePaL Eiche Premium
CePaL Natura Ahorn
CePaL Buche Exclusiv
CePaL Authentic Grigio DA
CePaL Authentic Bianco DA
CePaL Ebony
CePaL Silver Grey
CePaL Snow White
CePaL Pearl White
CePaL Weiss Struktur Premium
CePaL Weisslack 9010
CePaL Weisslack 9016
	
Konstruktionsmerkmale Zarge:
Zarge
	passende Zarge aus Holz oder Stahl
	
Holzzarge
	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
	
Blendrahmen
	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
	
Blockrahmen
	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
	
Stahlzarge
	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil
	
Herstellernachweis
GARANT Türen und Zargen GmbH
OT Ichtershausen
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
99334 Amt Wachsenburg
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0
service@garant.de 
 www.garant.de