Garant-Produkt:
Programm
	Programm: PROFILTÜR NPT - Typ RIVA RI2
	
Beschreibung
	Profiltür mit Kerbfräsungen
	
Türblattvarianten
	Drehflügeltür
Schiebetür Line
Schiebetür Line mit Inlay
Schiebetür Limatic
Schiebetür Basic
	
Zargenvarianten
	Türfutter
Blendrahmen
Blockrahmen
Stahlzarge
	
Klassifizierung:
Klimaklasse
	KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
	
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
	
Mögliche Funktionen:
Klimaklasse
	Klimaklasse 1
Klimaklasse 2
Klimaklasse 3
	
Rauchschutz
	ohne
Rauchschutz RS1
Rauchschutz RS2
	
Einbruchschutz
	ohne
Einbruchschutz RC2
Einbruchschutz RC3
	
Schallschutz
	ohne
SK1 (Rw=32dB)
SK2 (Rw=37dB)
SK3 (Rw=42dB)
SK4 (Rw=47dB)
	
Wärmeschutz
	U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K
	
Strahlenschutz
	ohne
Blei-1
Blei-2
	
Feuchtraum
	ohne
	
Nassraum
	ohne
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt:
Türblatt
	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
	
Beanspruchungsgruppe
	Klasse M
	
TB-Maße gefälzt (BxH)
	610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235
	
TB-Maße stumpf (BxH)
	584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222
	
2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)
	1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235
	
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)
	1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222
	
Kürzbarkeit
	50mm
mit Bodendichtung 20mm
	
Dicke
	ca.39mm
	
Flächengewicht
	ca. 15,5 kg/m²
	
Innenlage
	Röhrenspanplatte RS
	
Rahmen
	MDF-Rahmen, unten 2-fach
	
Absperrung
	HDF- Platte 3mm
	
Falz
	gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101
stumpf
	
Kantenprofil
	Rund
kleine Rundkante
Stumpf
	
Kantenbeschichtung
	mit Kantenbeschichtung
	
Schloss
	BB-Schloss
WC-Schloss
PZ-Schloss
	
Bänder
	2-teiliges Einbohrband (gefälzt)
verdeckt liegendes Band (stumpf)
	
Oberflächenart
	Lack
	
Oberfläche Lack
	Weißlack 9010
Weißlack 9016
	
Konstruktionsmerkmale Zarge:
Zarge
	passende Zarge aus Holz oder Stahl
	
Holzzarge
	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
	
Blendrahmen
	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
	
Blockrahmen
	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
	
Stahlzarge
	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil
	
Herstellernachweis
GARANT Türen und Zargen GmbH
OT Ichtershausen
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
99334 Amt Wachsenburg
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0
service@garant.de 
 www.garant.de