Klassifizierung
PEFC:
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt:
	ohne
	
TB-Maße gefälzt (bxh):
	610 - 2460 x 1735 - 2235
	
Konstruktionsmerkmale Zarge
Typ:
	Holzzarge, sturzhoch
	
Material:
	Futterteile aus 22 mm Spanplatte , Bekleidungen aus 12 mm Spanplatte/MDF
	
Eckverbindung:
	Eckverbindung auf Gerung
	
Verstellbereich:
	Zierbekleidung ab WS105 mit Wandstärkenausgleich -10 bis +30 mm
	
Kantenform:
	Rund R
Eckig E
Profil P
kleine Rundkante KR
	
Wandstärke:
	85
105
125
145
165
185
205
220
240
260
270
290
310
325
340
360
380
400
	
Oberflächenart:
	Lack
G-TEC®
Weiß Grundiert
CPL
Dekor
HPL
	
Herstellernachweis
GARANT Türen und Zargen GmbH
OT Ichtershausen
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
99334 Amt Wachsenburg
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0
service@garant.de 
 www.garant.de