Klassifizierung:
Klimaklasse
	KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
	
Beanspruchungsgruppe
	Klasse M (VS+RS) / Klasse N (Wabe)
	
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
	
FSC®
	FSC® MIX TUVDC-COC 100677 (massive Blockrahmen je nach Holzart)
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt:
Türblatt:
	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
	
Innenlage:
	Vollspanplatte VS
Röhrenspanplatte RS PLUS
Röhrenspanplatte RS
Wabe WA
	
Rahmen:
	MDF-Rahmen, unten 2-fach
	
Absperrung:
	Spanplatte 3mm
HDF- Platte 3mm
	
Falz:
	stumpf
	
Kantenprofil:
	Eckig
Premiumkante PK2
	
Kantenbeschichtung
	3-seitige Kantenbeschichtung / wahlweise sichtbares Rahmenholz
	
Schloss:
	BB-Schloss
WC-Schloss
PZ-Schloss
	
Bänder:
	Fräsung für verdeckt liegende Bänder
	
Oberblende
	Aufbau wie Türblatt, mit Gegenfalz
	
Oberflächenart:
	CPL
Schichtstoff 0,8 mm
G-TEC®
Lack
Dekor
Linoleum (kein FSC/PEFC)
	
Konstruktionsmerkmale Zarge:
Typ
	Blockrahmen mit Oberblende
	
Schließblech
	Spezialschließblech
	
Bandaufnahme
	Bandaufnahme für verdeckte Bänder, Bänder lose mitgeliefert
	
Kantenform
	Rund
	
Herstellernachweis
GARANT Türen und Zargen GmbH
OT Ichtershausen
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
99334 Amt Wachsenburg
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0
service@garant.de 
 www.garant.de