Konstruktionsmerkmale Türblatt:
Türblatt:
	Ganzglastür, 2-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
	
Innenlage:
	Glas
	
Falz:
	stumpf, mittig mit 4mm Fuge
	
Kantenprofil:
	Eckig, polierte Kante
	
Schloss:
	Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Soft  (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
	
Schließblech
	Gegenkasten passend zum Schloss
	
Bänder:
	Bänder "Office" im Schlossset enthalten
	
Drückergarnitur
	Drücker im Schlossset enthalten
	
Glas:
	Sicherheitsglas ESG 8mm
	
Oberflächenart:
	Glas
	
Konstruktionsmerkmale Zarge:
Typ
	Holzzarge mit Oberlicht
	
Oberlicht
	mit passenden Glashalteleisten
	
Glas
	ohne
Sicherheitsglas ESG 4 mm
	
Glasdesign
	Float klar
Ornamentgläser
Designgläser
	
Kämpfer
	Massivholz 75/64
	
Bandaufnahme
	Aunahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
	
Bandrahmenteil
	im Schlossset enthalten
	
Kantenform
	Rund R
Eckig E
Profil P
kleine Rundkante KR
	
Herstellernachweis
GARANT Türen und Zargen GmbH
OT Ichtershausen
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
99334 Amt Wachsenburg
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0
service@garant.de 
 www.garant.de