Klassifizierung:
Beanspruchungsgruppe
	Klasse M
	
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt:
Türblatt:
	Innentür nach DIN 68706 (mit LA), 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
	
Innenlage:
	Vollspanplatte VS
	
Rahmen:
	MDF-Rahmen, unten 2-fach
	
Absperrung:
	Spanplatte 3mm
HDF- Platte 3mm
	
Falz:
	stumpf
	
Kantenprofil:
	Eckig
Premiumkante PK2
	
Kantenbeschichtung
	3-seitige Kantenbeschichtung / wahlweise sichtbares Rahmenholz
	
Schloss:
	BB-Schloss
WC-Schloss
PZ-Schloss
	
Bänder:
	Fräsung für verdeckt liegende Bänder
	
Leiste:
	Leiste Typ G21 (lose beigelegt)
Leiste Typ G21 (fest verglast)
	
Glas:
	Sicherheitsglas ESG 4mm
	
Oberflächenart:
	CPL
Schichtstoff 0,8 mm
G-TEC®
Lack
Dekor
Linoleum (kein FSC/PEFC)
	
Konstruktionsmerkmale Zarge:
Typ
	Holzzarge mit Seitenteil
	
Windfang
	zwei Seitenteile mit passenden Glashalteleisten
	
Glas
	ohne
Sicherheitsglas ESG 4 mm
	
Glasdesign
	Float klar
Ornamentgläser
Designgläser
	
Kämpfer
	Massivholz 100/64
	
Schließblech
	Verstellbar, Stumpf
	
Bandaufnahme
	Bandaufnahme für verdeckte Bänder, Bänder lose mitgeliefert
	
Kantenform
	Rund R
Eckig E
kleine Rundkante KR
	
Herstellernachweis
GARANT Türen und Zargen GmbH
OT Ichtershausen
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
99334 Amt Wachsenburg
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0
service@garant.de 
 www.garant.de