Klassifizierung
PEFC:
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt:
	Innentür nach DIN 68706 (mit LA), 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
	
Beanspruchungsgruppe:
	Klasse M
	
TB-Maße stumpf (bxh):
	584 - 1209 x 1722 - 2222
	
Kürzbarkeit:
	50mm
mit Bodendichtung 20mm
	
Dicke:
	ca.40mm
	
Flächengewicht:
	ca. 12,0 kg/m²
	
Innenlage:
	Vollspanplatte VS
	
Rahmen:
	MDF-Rahmen, unten 2-fach
	
Absperrung:
	Spanplatte 3mm
HDF- Platte 3mm
	
Falz:
	stumpf
	
Kantenprofil:
	Eckig
Premiumkante PK2
	
Kantenbeschichtung:
	3-seitige Kantenbeschichtung / wahlweise sichtbares Rahmenholz
	
Schloss:
	BB-Schloss
WC-Schloss
PZ-Schloss
	
Bänder:
	Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
	
Leiste:
	Leiste Typ G21 (lose beigelegt)
Leiste Typ G21 (fest verglast)
	
Glas:
	Sicherheitsglas ESG 4mm
	
Glasdesign:
	Float klar
Ornamentgläser
Designgläser
	
Oberflächenart:
	CPL
Schichtstoff 0,8 mm
G-TEC®
Lack
Dekor
Linoleum (kein FSC/PEFC)
	
Oberfläche:
	lt. GARANT - Produktsortiment
	
Konstruktionsmerkmale Zarge
Typ:
	Stahlzarge mit Seitenteil und Oberlicht
	
Abmessungen:
	Maximalgröße 2600 x 2600
	
Oberlicht:
	mit passenden Glashalteleisten
	
Windfang:
	ein Seitenteil mit passenden Glashalteleisten
	
Glas:
	ohne
Sicherheitsglas ESG 4 mm
	
Glasdesign:
	Float klar
Ornamentgläser
Designgläser
	
Material:
	Stahl. 1,5mm dick
	
Kämpfer:
	Stahlblech 1,5mm dick
	
Eckverbindung:
	Eckverbindung geschweißt
	
Schließblech:
	Schließstanzung
	
Bandaufnahme:
	Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung, Bänder lose mitgeliefert
	
Dichtung:
	lose beigelegte elastisches Dichtungsprofil
	
Kantenform:
	Rund
	
Wandstärke:
	Stahlumfassungszarge >= 100mm
Stahleckzarge
	
Oberflächenart:
	grundiert
	
Herstellernachweis
GARANT Türen und Zargen GmbH
OT Ichtershausen
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
99334 Amt Wachsenburg
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0
service@garant.de 
 www.garant.de