Klassifizierung:
Klimaklasse
	KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
	
Beanspruchungsgruppe
	Klasse M (VS+RS) / Klasse N (Wabe)
	
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt:
Türblatt:
	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
	
Innenlage:
	Vollspanplatte VS
Röhrenspanplatte RS PLUS
Röhrenspanplatte RS
Wabe WA
	
Rahmen:
	MDF-Rahmen, unten 2-fach
	
Absperrung:
	Spanplatte 3mm
HDF- Platte 3mm
	
Falz:
	gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101
	
Kantenprofil:
	Eckig
Rund
kleine Rundkante
Premiumkante PK2
	
Kantenbeschichtung
	3-seitige Kantenbeschichtung / wahlweise sichtbares Rahmenholz
	
Schloss:
	BB-Schloss
WC-Schloss
PZ-Schloss
	
Bänder:
	Einbohrband 2-teilig
	
Oberflächenart:
	CPL
Schichtstoff 0,8 mm
G-TEC®
Lack
Dekor
Linoleum (kein FSC/PEFC)
	
Konstruktionsmerkmale Zarge:
Typ
	Stahlzarge mit Seitenteil und Oberlicht
	
Oberlicht
	mit passenden Glashalteleisten
	
Windfang
	zwei Seitenteile mit passenden Glashalteleisten
	
Glas
	ohne
Sicherheitsglas ESG 4 mm
	
Glasdesign
	Float klar
Ornamentgläser
Designgläser
	
Kämpfer
	Stahlblech 1,5mm dick
	
Schließblech
	Schließstanzung
	
Bandaufnahme
	Hinterschweitasche für Stahlzargen mit Klemmvorrichtung
	
Bandrahmenteil
	Rahmenteil für 2-teilige Bänder an Stahlzargen
	
Kantenform
	Rund
	
Herstellernachweis
GARANT Türen und Zargen GmbH
OT Ichtershausen
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
99334 Amt Wachsenburg
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0
service@garant.de 
 www.garant.de