Konstruktionsmerkmale Türblatt:
Türblatt:
	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
	
Innenlage:
	Glas
	
Falz:
	stumpf
	
Kantenprofil:
	Eckig, polierte Kante
	
Schloss:
	Griffmuschel rund, lose beigelegt
Griffstange, lose beigelegt
	
Glas:
	Sicherheitsglas ESG 8mm
	
Oberflächenart:
	Glas
	
Konstruktionsmerkmale Zarge:
Typ
	ohne
	
Schiebetürbeschlag
	LINE mit Anschlag
	
LINE mit Inlay
	LINE - Beschlag optional mit Inlay erhältlich
	
Kantenform
	ohne
	
Herstellernachweis
GARANT Türen und Zargen GmbH
OT Ichtershausen
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
99334 Amt Wachsenburg
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0
service@garant.de 
 www.garant.de