Beschreibung Drücker:
Design
	Türdrücker "Ravenna", runde Rosette, Drücker, L-Form
	
Beschreibung
	Türdrücker mit Standard-Rosette
	
Oberfläche
	Edelstahl matt
	
Lochung
	Buntbart (BB)
Profilzylinder (PZ)
Toilettenriegel (WC)
	
Vierkant
	8mm
	
Dückerlagerung
	Drehbar mit Hochhaltefeder
	
Rosetten
	Metallunterkonstruktionen mit Kunststoffclip für sicheren Halt der Deckrosetten
	
Befestigung
	verdeckte Schraubbefestigung mit Gewindeschrauben, alle Schrauben mit Gewindestop
	
Montage
	Unterkonstruktion getrennt montierbar, einfache und schnelle Montage
	
Rosettendicke/Schilddicke
	11mm
	
Klassifizierung:
Rosettentechnik
	DIN EN 1906:2012 Kl 3/7
	
Verwendung:
Türmaterial
	Holztüren
	
Flügelart
	Gehflügel
	
Herstellernachweis
GARANT Türen und Zargen GmbH
OT Ichtershausen
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
99334 Amt Wachsenburg
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0
service@garant.de 
 www.garant.de