Beschreibung Drücker:
Design
	Türdrücker "Soft", Drücker leicht gerundet
	
Beschreibung
	Türbeschlag abgeflacht, Standardfalle
	
Oberfläche
	Edelstahl matt
	
Lochung
	Buntbart (BB)
Profilzylinder (PZ)
Unverschließbar (UV)
	
Vierkant
	8mm
	
Dückerlagerung
	Drehbar mit Hochhaltefeder
	
Schließung
	eintourig mit Wechsel
	
Rosettendicke/Schilddicke
	8/21mm
	
Klassifizierung:
Rosettentechnik
	In Anlehnung an DIN EN 18251 : 2002 Klasse 3
	
Korrosionsschutz
	DIN EN 1670 Klasse 3
	
Verwendung:
Türmaterial
	Ganzglastür (8mm Dicke)
	
Flügelart
	Gehflügel
	
Herstellernachweis
GARANT Türen und Zargen GmbH
OT Ichtershausen
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
99334 Amt Wachsenburg
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0
service@garant.de 
 www.garant.de