Beschreibung Drücker:
Design
	Türdrücker "Soft", Drücker leicht gerundet
	
Beschreibung
	Türbeschlag abgeflacht, Magnetfalle. Achtung: GARANT-Magnet-Ganzglastürbeschlag ist NUR mit dem GARANT-Magnet-Kurzschließblech kompatibel
	
Oberfläche
	Edelstahl matt
	
Lochung
	Buntbart (BB)
Profilzylinder (PZ)
Unverschließbar (UV)
	
Vierkant
	8mm
	
Dückerlagerung
	Drehbar mit Hochhaltefeder
	
Rosettendicke/Schilddicke
	8/21mm
	
Klassifizierung:
Rosettentechnik
	In Anlehnung an DIN EN 18251 : 2002 Klasse 3
	
Korrosionsschutz
	DIN EN 1670 Klasse 3
	
Verwendung:
Türmaterial
	Ganzglastür (8mm Dicke)
	
Flügelart
	Gehflügel
	
Herstellernachweis
GARANT Türen und Zargen GmbH
OT Ichtershausen
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
99334 Amt Wachsenburg
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0
service@garant.de 
 www.garant.de