Klassifizierung
Objekttür
	VS1/40
	
Klimaklasse
	KK2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (optional KK3 möglich)
	
Wärmedämmung
	U-Wert ca. 2,0 W/m²K
	
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
	
Garant-Produktsortiment:
Profiltüren RIVA, Como, Parma, Milano
	RI1-12
CK1
C2
CK2
CK3
CK4
PF1-5
M1
M2
M2/1
M3
M3/1
M3/2
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt
	Objekttür, Kartonverpackt
	
Beanspruchungsgruppe
	Klasse S (RAL MEB-S)
	
TB-Maße gefälzt (bxh)
	610 - 1235 x 1735 - 2235
	
Kürzbarkeit
	50mm
	
Dicke
	ca.40,0mm
	
Flächengewicht
	ca. 23,0 kg/m²
	
Innenlage
	Vollspaneinlage VS1
	
Rahmen
	MDF-Rahmen mit aufrechtem Stabilisator
	
Absperrung
	HDF- Platte 3mm
	
Falz
	gefälzt (3-seitig 13x25,5)
	
Kantenprofil
	Eckig E
Rund R
kleine Rundkante KR
Premiumkante PK2
	
Falzkante
	mit Kantenbeschichtung
	
Schloss
	PZ-Schloss nach DIN 18251 (8/55/72) im Gehflügel
	
Schließblech Standflügel
	Spezial-Schließblech im Standflügel
	
Bänder
	3-teiliges Einbohrband, vernickelt
	
Oberflächenart TB
	CPL
Schichtstoff 0,8 mm
G-TEC®
Lack
Dekor
Linoleum (kein FSC/PEFC)
	
Konstruktionsmerkmale Zarge:
Zarge
	Stahlzarge sturzhoch für 2-flügelige Türen
	
Verstellbereich Zierbekleidung
	ohne
	
Bandaufnahme
	Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung
	
Bandrahmenteil
	Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt
	
Kantenform
	Rund R
	
Oberflächenart Zarge
	grundiert
	
Herstellernachweis
GARANT Türen und Zargen GmbH
OT Ichtershausen
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
99334 Amt Wachsenburg
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0
service@garant.de 
 www.garant.de