Garant-Produkt:
Programm
	Programm: PROFILTÜR NPT - Typ RIVA RI11-LA4M
	
Beschreibung
	Profiltür mit Kerbfräsungen und Lichtausschnitt
	
Türblattvarianten
	Drehflügeltür
Schiebetür Line
Schiebetür Line mit Inlay
Schiebetür Limatic
Schiebetür Basic
	
Zargenvarianten
	Türfutter
Blendrahmen
Blockrahmen
Stahlzarge
	
Klassifizierung:
Klimaklasse
	KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
	
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
	
Mögliche Funktionen:
Klimaklasse
	Klimaklasse 1
Klimaklasse 2
Klimaklasse 3
	
Feuerschutz
	ohne
	
Rauchschutz
	ohne
	
Einbruchschutz
	ohne
	
Schallschutz
	ohne
	
Wärmeschutz
	ohne
	
Strahlenschutz
	ohne
	
Feuchtraum
	ohne
	
Nassraum
	ohne
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt:
Türblatt
	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
	
Beanspruchungsgruppe
	Klasse M
	
TB-Maße gefälzt (BxH)
	610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235
	
TB-Maße stumpf (BxH)
	584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222
	
2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)
	1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235
	
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)
	1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222
	
Kürzbarkeit
	50mm
mit Bodendichtung 20mm
	
Dicke
	ca.39mm
	
Flächengewicht
	ca. 12,0 kg/m² (je Variante und Lichtausschnitt)
	
Innenlage
	Vollspanplatte VS
	
Rahmen
	MDF-Rahmen, unten 2-fach
	
Absperrung
	HDF- Platte 3mm
	
Falz
	gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101
stumpf
	
Kantenprofil
	Rund
kleine Rundkante
Stumpf
	
Kantenbeschichtung
	mit Kantenbeschichtung
	
Schloss
	BB-Schloss
WC-Schloss
PZ-Schloss
	
Bänder
	2-teiliges Einbohrband (gefälzt)
verdeckt liegendes Band (stumpf)
	
Lichtausschnitt
	Lichtausschnitt LA4M
	
Leiste
	Glasrahmen Profil G04 (fest verglast)
	
Glas
	Sicherheitsglas ESG 4mm
	
Glasdesign
	Float klar
Ornamentgläser
Designgläser
	
Oberflächenart
	Lack
	
Oberfläche Lack
	Weißlack 9010
Weißlack 9016
	
Konstruktionsmerkmale Zarge:
Zarge
	passende Zarge aus Holz oder Stahl
	
Holzzarge
	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
	
Blendrahmen
	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
	
Blockrahmen
	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
	
Stahlzarge
	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil
	
Herstellernachweis
GARANT Türen und Zargen GmbH
OT Ichtershausen
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
99334 Amt Wachsenburg
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0
service@garant.de 
 www.garant.de