Garant-Produkt:
Programm
	Programm: GANZGLASTÜR -LIGNO
	
Beschreibung
	Ganzglastür LIGNO (Ornamentglas)
	
Türblattvarianten
	Drehflügeltür
Schiebetür Line
Schiebetür Line mit Inlay
Schiebetür Limatic
Schiebetür Basic
	
Zargenvarianten
	Holzzarge
Blendrahmen
Blockrahmen
Stahlzarge
	
Mögliche Funktionen:
Klimaklasse
	ohne
	
Feuerschutz
	ohne
	
Rauchschutz
	ohne
	
Einbruchschutz
	ohne
	
Schallschutz
	ohne
	
Wärmeschutz
	ohne
	
Strahlenschutz
	ohne
	
Feuchtraum
	ohne
	
Nassraum
	ohne
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt:
Türblatt
	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
	
Beanspruchungsgruppe
	ohne
	
TB-Maße stumpf (BxH)
	584, 709, 834, 959 x 1972, 2097
	
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)
	1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097
	
Kürzbarkeit
	nicht kürzbar
	
Dicke
	8mm
	
Flächengewicht
	ca. 21,0 kg/m²
	
Falz
	stumpf
	
Kantenprofil
	Eckig
	
Kantenbeschichtung
	polierte Kante
	
Schloss
	Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Soft  (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
	
Bänder
	Bänder "Office" im Schlossset enthalten
	
Glas
	Sicherheitsglas ESG 8mm
	
Glasdesign
	Designglas LIGNO (Ornamentglas)
	
Oberflächenart
	Glas
	
Konstruktionsmerkmale Zarge:
Zarge
	passende Zarge aus Holz oder Stahl
	
Holzzarge
	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
	
Blendrahmen
	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
	
Blockrahmen
	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
	
Stahlzarge
	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil
	
Herstellernachweis
GARANT Türen und Zargen GmbH
OT Ichtershausen
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
99334 Amt Wachsenburg
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0
service@garant.de 
 www.garant.de