Klassifizierung
Feuerschutz
	T30 nach DIN 4102-5 / AbZ Z-6.20-2095
	
Rauchschutz
	RS1 nach DIN 18095
	
Einbruchhemmung
	RC2 nach DIN EN 1627
	
Schallschutz
	Rw >= 32dB nach DIN 4109
	
Klimaklasse
	KK2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (optional KK3 möglich)
	
Wärmedämmung
	U-Wert ca. 2,20 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
	
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
	
FSC®
	FSC® MIX TUVDC-COC 100677 (massive Blockrahmen je nach Holzart)
	
Garant-Produktsortiment:
Profiltüren RIVA, Como, Parma, Milano
	RI1-12
PF1-5
M1
M2
M2/1
M3
M3/1
M3/2
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt
	Feuerschutztür T30 nach DIN 4102-5, Kartonverpackt
	
Beanspruchungsgruppe
	Klasse E (RAL MEB-E)
	
TB-Maße stumpf (bxh)
	834 - 1209 x 1722 - 2222
	
Kürzbarkeit
	20mm
	
Dicke
	ca.45,0mm
	
Flächengewicht
	ca. 32,0 kg/m²
	
Innenlage
	Vollspanplatte FPY 38mm
	
Rahmen
	Massivholzrahmen mit 3-seitigem Brandschutzstreifen
	
Absperrung
	HDF- Platte
	
Falz
	stumpf
	
Kantenprofil
	Eckig E
Premiumkante PK2
	
Falzkante
	mit Kantenbeschichtung
	
Bodendichtung
	absenkbare Bodendichtung
	
Schloss
	PZ-Schloss nach DIN 18250 (9/65/72) Sonderstulp
	
Bänder
	Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
	
Drückergarnitur
	nach DIN 18273 und DIN 18257, Oberfläche Alu F1, lose beigelegt
	
Türschließer
	Türschließer mit Scherengestänge, nach DIN EN 1154, lose beigelegt
Türschließer mit Gleitschiene, nach DIN EN 1154, lose beigelegt
Innentürschließer, nach DIN EN 1154, im Türblatt eingebaut
	
Kennzeichnung
	gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite
	
Oberflächenart TB
	Lack
G-TEC®
Hafa Grundiert
CPL
Dekor
Schichtstoff 0,8
Linoleum (kein FSC/PEFC)
	
Konstruktionsmerkmale Zarge:
Zarge
	Blockrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen
	
Schließblech
	Flachschließblech aus Edelstahl
	
Bandaufnahme
	Aufnahmeelement für Objektbänder, verstärkt, 3D- Verstellung
	
Kantenform
	Rund R
	
Oberflächenart Zarge
	Lack
G-TEC®
CPL
Linoleum (2 Sichtseiten, seitlich geölt - kein FSC/PEFC)
	
Herstellernachweis
GARANT Türen und Zargen GmbH
OT Ichtershausen
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
99334 Amt Wachsenburg
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0
service@garant.de 
 www.garant.de