Garant-Produkt:
Programm
	Programm: STILTÜR NST - Typ SYLT STL4/3
	
Beschreibung
	Stiltür mit eingenuteter Füllung (12mm) und eingenuteter ESG-Verglasung (8mm)
	
Türblattvarianten
	Drehflügeltür
Schiebetür Line
Schiebetür Line mit Inlay
Schiebetür Limatic
Schiebetür Basic
	
Zargenvarianten
	Holzzarge
Blendrahmen
Blockrahmen
Stahlzarge
	
Klassifizierung:
Klimaklasse
	KK2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121)
	
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
	
Mögliche Funktionen:
Klimaklasse
	Klimaklasse 2
	
Feuerschutz
	ohne
	
Rauchschutz
	ohne
	
Einbruchschutz
	ohne
	
Schallschutz
	ohne
	
Wärmeschutz
	ohne
	
Strahlenschutz
	ohne
	
Feuchtraum
	ohne
	
Nassraum
	ohne
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt:
Türblatt
	Stollentür, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
	
Beanspruchungsgruppe
	ohne
	
TB-Maße gefälzt (BxH)
	610, 735, 860, 985 x 1985, 2110
	
2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)
	1210, 1460, 1710, 1960 x 1985, 2110
	
Kürzbarkeit
	nicht kürzbar
	
Dicke
	ca.40mm
	
Flächengewicht
	ca. 18,5 kg/m²
	
Innenlage
	MDF- Platte
	
Rahmen
	MDF
	
Absperrung
	ohne
	
Falz
	gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101
stumpf
	
Kantenprofil
	Rund
Stumpf
	
Kantenbeschichtung
	mit Kantenbeschichtung
	
Schloss
	BB-Schloss
WC-Schloss
PZ-Schloss
	
Bänder
	3-teiliges Einbohrband (gefälzt)
	
Lichtausschnitt
	Lichtausschnitt STL4/3
	
Glas
	Sicherheitsglas ESG 8mm
	
Glasdesign
	Float klar
Ornamentgläser
	
Oberflächenart
	CPL
	
Oberfläche CePaL
	CePaL Weißlack 9010
	
Konstruktionsmerkmale Zarge:
Zarge
	passende Zarge aus Holz oder Stahl
	
Holzzarge
	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
	
Blendrahmen
	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
	
Blockrahmen
	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
	
Stahlzarge
	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil
	
Herstellernachweis
GARANT Türen und Zargen GmbH
OT Ichtershausen
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
99334 Amt Wachsenburg
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0
service@garant.de 
 www.garant.de