Klassifizierung:
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
	
Konstruktionsmerkmale:
Im Türblatt
	Eingebaut
Lose (Kartonverpackt)
	
Profil
	S18
	
Oberfläche
	Weißlack
	
Design
	Como
Parma
	
Beschreibung
	Sprossenrahmen "SP3" 12 gleiche Felder (3x4)
	
Herstellernachweis
GARANT Türen und Zargen GmbH
OT Ichtershausen
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
99334 Amt Wachsenburg
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0
service@garant.de 
 www.garant.de