Klassifizierung:
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
	
Konstruktionsmerkmale:
Im Türblatt
	Eingebaut
Lose (Kartonverpackt)
	
Profil
	S01
	
Oberfläche
	Weißlack
	
Design
	Amrum
	
Beschreibung
	Sprossenrahmen "SP5/2" 5 ungleiche Felder
	
Herstellernachweis
GARANT Türen und Zargen GmbH
OT Ichtershausen
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
99334 Amt Wachsenburg
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0
service@garant.de 
 www.garant.de